ZERO G



|  |  |
| --- | --- |
| **ZERO G 1352** | Výrobce: RIM CZ a. s. |

**ZERO G 1352**

Kancelářská židle ZERO G je výjimečná svým vzdušným vzhledem. Konstrukce z lehkého plastu a síťované čalounění osvěží každou moderní i domácí kancelář.

|  |  |
| --- | --- |
| Mechanika | Výškově nastavitelný mechanismus s možností mírného pohupování zajistí správnou polohu pro komfortní posezení. Možnost aretace. |
| Opěradlo + sedák | Plastový rám potažený síťovinou pro zajištění dobré cirkulace vzduchu.  Integrované loketní opěrky.  Materiál plastů polyamid. |
| Čalounění | Výběr ze speciální tkaniny SHRINX.  Složení 70 % polyester, 30 % polyamid.  Odolnost proti oděru 170 000 Martindale. Odolnost proti žmolkování – skupina 4/5.  Stálobarevnost – skupina 5/7. Odolnost proti ohni Hořlavost – DIN EN 1021-1. |
| Podnož | Pětiramenný stabilní kříž ø 70 cm, černý, materiál polyamid. |
| Kolečka | Tvrdá dvojitá kolečka o Ø 60 mm, černá, brzděná v závislosti na zatížení, pro měkké podlahové kryty. (Podle DIN EN 12529).  Židle se při uvolnění nehýbe, minimalizuje se riziko nehody. |
| Plastové díly | Probarvené, černé nebo bílé (příplatek). To zajišťuje stálost barev i při hlubokých škrábancích a rýhách. |
| Příplatkové provedení | * Bílé provedení plastů * Kříž ø 700 mm – bílý plast * Kolečka měkká brzděná * Kolečka univerzální – bílý kroužek * Kluzáky vysoké – 60 mm * Kluzáky vysoké s filcem – 60 mm |
| Certifikát | Výrobek splňuje evropské rozměrové a bezpečnostní předpisy dle normy EN 1335.  Všechny materiály jsou od sebe snadno oddělitelné a tříditelné z důvodů recyklace.  Židle splňuje nároky na snadné a intuitivní ovládání, údržbu a servis. |
| Záruka | 5 let (viz Obchodní podmínky) |
| Rozměry (mm) |  |